PRESSEINFORMATION von licht.de
Juni 2011

Auf die Plätze, fertig, Licht
Sport- und Freizeitstätten profitieren von moderner Beleuchtung 

(licht.de) Sport spielt in der Freizeit vieler Menschen eine wichtige Rolle. Ob Fußball, Leichtathletik oder Indoor-Klettern, Experten zufolge sind über 35 Millionen Bundesbürger sportlich regelmäßig aktiv. Noch mehr Anhänger gibt es auf der Tribüne oder bei Übertragungen in TV und Internet.  

Damit Sportanlagen von der großen Nachfrage profitieren, sollte ihr Angebot Athleten und Publikum überzeugen – auch am Abend oder in überdachten Arenen. Gerade hier ist die richtige Beleuchtung gefragt. Der Einsatz von künstlichem Licht muss sorgfältig geplant werden. Er hängt ab von der Sportart, von der Geschwindigkeit der Bewegungsabläufe und der Position von Zuschauern oder Kameras, erklärt licht.de, die Fördergemeinschaft Gutes Licht. 

Moderne, effiziente Beleuchtungssysteme fördern die Atmosphäre in Sportanlagen. Zugleich können sie Energieverbrauch und Kosten senken. Dabei definiert die Norm DIN EN 12193 „Sportstättenbeleuchtung“ die lichttechnischen Mindestanforderungen für jede Sportart. Maßgeblich für die Allgemeinbeleuchtung ist der Standort einer Anlage: drinnen – das sind vor allem Sporthallen, draußen – das sind zu einem großen Teil Sportplätze. 

LED: niedrige Stromkosten, lange Lebensdauer
In einer Mehrzweckhalle muss das Beleuchtungsniveau der Sportart entsprechen, die die höchsten Anforderungen an die Sehaufgabe stellt. Üblich ist eine regelmäßige Leuchten-Anordnung. Hallenhöhe und die Art der Deckenkonstruktion bestimmen die Ausführung – Leuchten zum Einbau, zum Anbau oder abgehängt. In der Praxis bewähren sich Leuchten für Leuchtstofflampen, runde oder rechteckige Hallen-Reflektorleuchten und Scheinwerfer für Halogen-Metalldampflampen. Zu einer interessanten Alternative entwickeln sich Leuchten mit LEDs. Sie überzeugen durch eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, niedrige Stromkosten und eine gute Farbwiedergabe. 

Zur Beleuchtung von Sportplätzen eignen sich runde oder rechteckige Scheinwerfer. Hinzu kommen Strahler mit asymmetrischer oder symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Verbreitet ist die Montage der Leuchten auf vier oder sechs Masten, die längs der meist rechteckigen Spielfelder platziert werden. Die Vorgaben zur Beleuchtungsstärke und deren Gleichmäßigkeit richten sich nach dem Wettbewerbsniveau. So gibt es etwa im Fußball eine Spannweite von 75 Lux für den Schul- und Freizeitsport bis zu mehr als 2.000 Lux bei Spielen, die im TV technische Feinheiten wie Zoom und Superzeitlupe ermöglichen. 

Mehr Infos bietet das Heft 08 „Sport und Freizeit“ aus der Schriftenreihe „licht.wissen“ (62 Seiten, DIN A4, ISBN 978-3-926193-52-0). Das Heft kann im Internet unter www.licht.de/lichtwissen bestellt werden (dort auch kostenfreier Download der PDF-Datei) oder bei licht.de, Postfach 701261, 60591 Frankfurt am Main, Bestell-Fax 069 98955-198.

Bildunterschrift: 
Trendsport Indoor-Klettern: Für die Sicherheit ist gleichmäßiges Licht wichtig. Es sollte ein auf die Kletterwand abgestimmtes Verhältnis von diffusen und gerichteten Anteilen haben. Foto: licht.de

Über licht.de
licht.de – die Fördergemeinschaft Gutes Licht – ist seit 1970 der kompetente Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Beleuchtung geht. Die Fördergemeinschaft bündelt das Fachwissen von mehr als 130 Mitgliedsunternehmen aus der Leuchten- und Lampenindustrie, die im ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. organisiert sind.
licht.de informiert über aktuelle Aspekte effizienter Beleuchtung und vermittelt Basiswissen rund um Licht, Leuchten und Lampen – herstellerneutral und kompetent. Das Informationsportal www.licht.de sowie die Schriftenreihen „licht.wissen“ und „licht.forum“ bieten umfassenden Service, praktische Hinweise und Beleuchtungsbeispiele für Architekten und Planer, Journalisten und Endverbraucher. 

Hinweis für die Redaktion
Die Veröffentlichung ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei – unter der Quellenangabe licht.de und unter Beachtung der Nutzungshinweise (siehe www.licht.de).
Bei Veröffentlichung senden Sie uns bitte ein Belegexemplar; bei Online-Veröffentlichung setzen Sie bitte einen Link zu www.licht.de.

Kontakt
Pressestelle licht.de: 
rfw. kommunikation
Poststraße 9
64293 Darmstadt

Telefon: 06151 3990-0
Telefax: 06151 3990-22
E-Mail: licht@rfw-kom.de

5.000 Seiten zu Licht und Beleuchtung: www.licht.de